**启东市未来二次供水有限公司采购询价公告**

根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市未来二次供水有限公司网络防火墙及交换机通讯设备采购项目进行询价采购。

**一、采购人的名称、地址和联系方法：**

采购单位：启东市未来二次供水有限公司

地 址：启东市南苑西路国动产业园3号501

联系电话：0513-83110202

**二、采购项目的内容：**

| **序号** | **物品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 山石网科SG-6000-C3100 | 套 | 1 |  | 参数配置：1U机箱配置为5个千兆电口，4个Combo接口，单电源，默认自带100个SSL VPN客户端授权，带IPS、AV三年升级功能：防火墙吞吐率：4Gbps应用层吞吐率（IPS+防病毒）：1.5Gbps并发连接数：180万 |
| 2 | 交换机 | 华为S5720-32P-E1-AC | 套 | 1 |  | 参数配置：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000SFP，2个QSFP+，支持4K个VLAN。性能：背板带宽598Gbps/5.98Tbps。包转发率168Mpps。 |

三、本项目最高限价为83000元，投标报价高于或等于最高限价的报价文件视为无效报价文件。

四、**报价文件构成**

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）投标报价表：必须按提供的样表格式（附件二）填写报价。

五、投标截止时间、开标时间及地点：

 投标时间：2020年11月13日上午09:00-09:30 （北京时间）

投标截止时间：2020年11月13日上午09:30 （北京时间）

开标时间：2020年11月13日上午09:30 （北京时间）

投标及开标地点:江苏启东市南苑西路1168号，国动产业园3号501水务有限公司会议室。

**备注：**1、满足询价要求、报价最低者中选。

1. 本报价单必须盖单位公章，其他未尽事项，以后期签订合同为最终解释权归启东市未来二次供水有限公司所有。

附件一：

**报 价 承 诺 书**

启东市未来二次供水有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加网络防火墙及交换机通讯设备采购项目的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对公告有不明及误解的权利。

3．我方将按公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

**附件二：**投标报价表

项目名称：启东市未来二次供水有限公司网络防火墙及交换机通讯设备采购项目

| **序号** | **物品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 山石网科SG-6000-C3100 | 套 | 1 |  | 参数配置：1U机箱配置为5个千兆电口，4个Combo接口，单电源，默认自带100个SSL VPN客户端授权，带IPS、AV三年升级功能：防火墙吞吐率：4Gbps应用层吞吐率（IPS+防病毒）：1.5Gbps并发连接数：180万 |
| 2 | 交换机 | 华为S5720-32P-E1-AC | 套 | 1 |  | 参数配置：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000SFP，2个QSFP+，支持4K个VLAN。性能：背板带宽598Gbps/5.98Tbps。包转发率168Mpps。 |

合计： 报价单位（盖公章）：

 联系电话：

 时间：